打印口方式可以将标准的并口打印机转换为USB打印机

对于WINDOWS 2000/XP会自动安装系统默认的驱动程序，
  然后提示找到打印机并安装相应的打印机驱动。
对于WINDOWS ME需要指定DRIVER/WINME目录安装微软的驱动程序，
  然后提示找到打印机并安装相应的打印机驱动。
对于WINDOWS 98需要指定DRIVER/WIN98目录安装USB转并口的驱动程序，
  并安装LPT并口驱动，然后提示找到打印机并安装相应的打印机驱动。

通常情况下，打印过程与使用方法与原并口打印机完全相同。

对于有些老式打印机，可能不提示找到打印机或者无法自动安装打印机驱动，
  那么可以先手工安装打印机驱动程序，然后在[控制面板]的[打印机]中，
  用鼠标右键点击指定打印机，选择[属性]，选择[端口]或[详细信息]，
  选择[打印到以下端口]，选择[USB001]，确定即可，如果换过USB插座，
  那么有可能会有USB001、USB002等，需要逐个尝试。

对于有些支持双向传输的打印机，可能反应迟缓或者无法正常工作，
  那么可以在[控制面板]的[打印机]中，用鼠标右键点击指定打印机，
  选择[属性]，选择[端口]或[详细信息/后台打印设置]中关闭[启用双向支持]。
